Objectifs

Etre capable de mettre en œuvre des détecteurs électroniques photo-électriques sur des Automates Programmables Industriels ou sur des modules de traitement de signal TOR (Comptage, ...)

Préparation

Vous disposez de détecteurs de présence photo-électriques et d'un automate Telemecanique TSX-Nano à entrées TOR.

Donner les références des détecteurs mis à votre disposition.

Relever conditions et les limites maximum d'utilisation des détecteurs électroniques sur leurs documentations constructeurs respectives.

Relever les informations de connexions et les caractéristiques d'entrée et sortie sur la documentation constructeur des API.

Manipulations

Mise en œuvre

Pour chaque détecteurs mis à disposition :

Effectuer la connexion à partir de l'alimentation 24V= intégrée à l'API.

Effectuer la connexion à partir d'une alimentation 24V= externe comme si celle de l'API n'était pas suffisante.

Vérifier le bon fonctionnement dans les différents montages.

Mesures

Mesurer les grandeurs électriques caractéristiques :

Capteurs 3 fils : courants d'alimentation et commuté, tension de saturation (de commutation).

Conclusion

Décrire les vérifications à effectuer avant de connecter un capteur électronique sur un API ou un autre type de charge.

Les détecteurs photo-électriques	Manipulations Sect° 2255 Page 1/1

Edité sur OpenOffice, suite bureautique gratuite http://fr.openoffice.org	Manip-Detecteurs-photoelectriques.i2255.v104.sxw - 19 sept 05 - Rév. 21

Stéphane Gaut

2004-09-21T23:11:43

Stef G.

Stef G.