Présentation

D'après le fournisseur suédois Westermo :

http://www.westermo.fr , http://www.estermo.se

Les transmissions de données

L'objet de toute transmission de données est de transférer des informations entre deux ou plusieurs unités. Ce sont généralement des caractères (textes ou chiffres) ou bien des instructions (commandes) que l'on veut transmettre mais ce sont aussi parfois des plans et des figures.

Les ordinateurs traitent des caractères binaires composés de 1 et de 0. Chaque caractère est appelé bit ou élément binaire. En associant plusieurs de ces éléments, il est possible de construire un code binaire. Le plus courant est le code ASCII qui contient 128 caractères composés chacun de 7 bits. Toute communication se fait à ce niveau, tant à l'intérieur de l'ordinateur qu'en transmission extérieure. A l'intérieur, la communication est simple, mais dès qu'il s'agit de communiquer avec des unités extérieures, il faut synchroniser et commander toute une série de facteurs pour que le transfert des données puisse se faire correctement.

Un bit à la fois, ou tout un octet ?

II existe deux manières de transmettre des données : en parallèle et en série. La transmission parallèle est la plus rapide et la plus simple du fait que l'ensemble du caractère avec ses 8 éléments est transmis en une fois par des conducteurs disposés parallèlement, un pour chaque bit. à l'intérieur de l'ordinateur, toute communication se fait à travers les conducteurs parallèles du bus de données internes, ce qui fait qu'un caractère entier, ou même plusieurs, peuvent être transmis simultanément.

Pour des raisons pratiques et économiques, la transmission en parallèle au moyen Transmission parallèle de câbles multiconducteurs (de type Centronia) n'est possible que sur de courtes distances. C'est pourquoi la majorité des communications externes se fait en série, c'està‑dire un bit à la fois au moyen d'un seul conducteur.

La transmission en série pose problème su niveau des unités émettrices et réceptrices qui doivent reconnaître le début et la fin d'un caractère ainsi que la séquence 0 des bits. Émetteur et récepteur doivent être synchronisés, c'est‑à‑dire envoyer et recevoir à la même cadence, ce que nous appelons la vitesse de transmission et qui est exprimée en bits (bits par seconde).

Pour que l'unité réceptrice puisse reconnaître le début et la fin d'un caractère, on Transmission en série ajoute des bits : un bit de départ et un ou plusieurs bits d'arrêt.

Un caractère à la fois ou des phrases entières ?

La transmission en série peut se faire de deux manières : en mode asynchrone ou synchrone. En mode asynchrone, chaque caractère est transmis séparément avec ses bits de départ et d'arrêt. L'unité réceptrice sait que chaque bit de départ est suivi d'un caractère qui doit ensuite être interprété. Le bit d'arrêt remet l'unité réceptrice à zéro. Environ 90‑95% de toutes les communications en série sont asynchrones.

Dans la transmission synchrone, l'ensemble du message est envoyé en un flux continu dont la cadence est déterminée par une horloge se trouvant sur un fil séparé ou modulée sur les signaux de données.

L'avantage de la transmission asynchrone est qu'elle est simple et peu coûteuse. Son inconvénient est qu'elle est assez inefficace car elle ne contient pas moins de 20 à 25% de "bits de commande". La transmission synchrone en contient considérablement moins.

Les communications industrielles	Cours Sect° 1234 Page 1/1

Edité sur OpenOffice, suite bureautique libre et gratuite http://fr.openoffice.org	Cours_Communications.sxw - 24 sept. 04 - Rév. 13

Stéphane Gaut

2003-10-05T19:51:20