RS232

Connectique

Canon Sub-D 25 broches	Canon Sub-D 9 broches	RJ45 (RS 232 D)
		1 DSR/RI 2 CD 3 DTR 4 Gnd 5 RxD 6 TxD 7 CTS 8 RTS

Raccordements

RS485

Connectique

RJ45	Sub-DB9	Exigence	2 fils 4 fils IDv EIA/TIA 485 IDv EIA/TIA 485	Description
1	8	requis			RxD0	A'	Receiver terminal 0, potentiel Va'
2	4	requis			RxD1	B'	Receiver terminal 1, potentiel Vb'
3	3	optionnel	PMC		PMC		Port Mode Control
4	5	requis	D1	B/B'	TxD1	B	Transceiver terminal 1, potentiel V1/Vb
5	9	requis	D0	A/A'	TxD0	A	Transceiver terminal 0, potentiel V0/Va
7	2	recommandé	VP				Alimentation positive 5..24VDC
8	1	requis	Common	C/C'	Common	C/C'	Commun d'alimentation et de signal

Les connexions de communication asynchrone	Documentation Sect° 2622 Page 2/2

Édité sur OpenOffice, gratuite http://fr.openoffice.org	Docum-Communications-asynchrones-Connectique.i2622.v104.sxw - 30 sept 05 - Rév. 14

Stéphane Gaut

2004-09-24T11:30:32

Stef G.

Stef G.