Le courrier électronique

Les serveurs

Le serveur smtp

Un serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) permet d'expédier les messages pour un ordinateur qui n'a pas son propre système d'expédition.

Pour la configuration de cette partie "expédition de messages" de l'application de messagerie, seul le nom (ou l'adresse IP) du serveur SMTP est nécessaire. Toutefois, un identifiant et un mot de passe sont souvent demandés afin de limiter les abus dans l'utilisation de ce service.

Le serveur de courrier

Il permet de faire le stockage des messages destinés à un utilisateur, jusqu'à ce qu'il les lise.

Un serveur POP (Post Office Protocol) permet de les télécharger sur son ordinateur de bureau pour les lire. En lançant l'application de messagerie (par exemple Outlook Express ou Mozilla ThunderBird), les messages non lus sont automatiquement transférés du serveur POP à l'ordinateur de l'utilisateur. Il est possible de les effacer sur le serveur (c'est très souvent l'option par défaut), ou de les conserver pour les lire depuis un autre poste ultérieurement. Si l'on désire consulter ses messages depuis un autre emplacement en accès POP, penser à cocher l'option du style « Laisser les messages sur le serveur ».

Tout ordinateur branché sur le réseau Internet peut accéder au serveur POP pour lire son courrier, l'accès étant protégé, comme pour les autres ordinateurs, par un username/password. Pour la configuration de cette partie lecteur de messages, il faut connaître:

le nom (ou l'adresse IP) du serveur POP,

le username attribué,

le password correspondant.

L'adresse mail correspondante est alors : username@domaine.tld

Dans les entreprises, le protocole IMAP, plus performant, permettant de laisser et gérer les messages sur le serveur, se développe de plus en plus.

Le Webmail

Le Webmail permet d'accéder à son courriel par une interface web selon le protocole http. Il permet d'afficher le contenu des messages à travers un navigateur standard (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, ...), mais certaines mises en page peuvent être altérées.

L'interface utilisateur des pages web permettent la lecture, la création, et la gestion des courriers échangés. Il faut demander explicitement la suppression du message sur le serveur. Donc attention à ne pas encombrer la boîte à lettres avec les messages oubliés.

La plupart des FAI proposent une interface Web pour accéder à son courrier, depuis une option du portail d'accueil, ou depuis une adresse dédiée. Exemple : http://mail.yahoo.fr

Les flux d'information

Décrire les accès aux différents serveurs selon les configurations de l'émetteur et du destinataire d'un message.

Les newsgroups

Le fonctionnement

Les groupes de discussion de UseNet sont en accès libre depuis le monde entier. Il existe environ 50 000 groupes dans de nombreuses langues sur des thèmes très divers : disciplines professionnelles, loisirs, sports, TV, ...

L'accès

L'accès est assuré depuis la plupart des logiciels de messagerie (Outlook Express, Mozilla Thunderbird, ...) ou bien depuis des logiciels dédiés : MesNews, ...

Pour la configuration de cette partie lecteur de messages, il faut connaître:

le nom (ou l'adresse IP) du serveur NNTP,

et pour limiter l'accès à certains serveurs (Ex. : Free) :

le username attribué,

le password correspondant.

Certains prestataires refusent l'accès au serveur de News si l'utilisateur n'est pas connectés par le FAI de même origine (ex. : Wanadoo).

L'utilisation

Il convient, avant de poser la première question :

de consulter la charte du groupe décrivant les thèmes qui peuvent être abordés,

de rechercher la FAQ du groupe (réponses aux Foires Aux Questions ou Frequently Asked Questions,

d'utiliser le groupe fr.test afin de vérifier le bon fonctionnement de la messagerie.

INTERNET – Messageries électroniques	Cours Sect° 3531 Page 2/2

Edité sur OpenOffice, suite bureautique libre et gratuite http://fr.openoffice.org	Cours-Internet-Courriel.i3531.v010.sxw - 14 sept 05 - Rév. 85

Stéphane Gaut

2004-09-06T10:40:12

Stef G.

Stef G.