Objectifs

Objectifs

Préparation

On dispose de 3 séries de résistances :

Résistances R1 bobinées pour chassis WH50 de 150

Résistances R2 bobinées série RB57 de 7 W, 15

Résistances R3 à couche métallique ¼ W de 1

Calculer les tensions à appliquer à chacune des ces résistances pour dissiper 6W

Manipulations

Dissipation de puissance

Appliquer les tensions calculées aux résistances respectives, et constater les élévations de température et dégradations éventuelles aussitôt après l'apparition de la tension.

Titre 3

Conclusion

La technologie des résistances	Cours Sect° 1115 Page 1/1

Edité sur OpenOffice, suite bureautique gratuite http://fr.openoffice.org	Manip-Technologie-resistances.i1115.v050.sxw - 28 oct 04 - Rév. 9

Stéphane Gaut

2004-10-28T15:05:44