RS232

Les broches les plus souvent utilisées sont de type CANON Sub-D, DB-9 ou DB25, mâle (châssis), femelle (cordon)

On distingue 2 types d’équipements :

DTE	Data Terminal Equipment	équipement terminal de donnée = Écran, clavier
DCE	Data Communication Equipment	équipement de communications de données = modem, adaptateur de signaux

Connexions

Les connexions de communication asynchrone RS232	Documentation Sect° 2622 Page 1/1

Edité sur OpenOffice, gratuite http://fr.openoffice.org	Docum-Communications-asynchrones-Connectique.i2622.v090.sxw - 24 sept. 04 - Rév. 11

Stéphane Gaut

2004-09-24T11:30:32

Stéphane Gaut